Menügruppen sind in Listen aufgelistet.

Bei Auswahl wird der Wert „x.x“ geändert

Eventuell die Werte in den Klammer noch Kodieren damit diese als Indizes benutzte werden können und in ihnen dann zustandswerte gespeichert werden können.

Variablen:

Ein Array für die Menü Namen

Integer für das abspeichern des Ober Menü Indizes

Integer für das abspeichern des Menü Indizes

String für das abspeichern des Menü Namens nach der Auswahl

Ein Array für die Menü Punkte und deren zugehörigen Unter Menüs

Liste der erreichbaren Menü Punkte

Methoden:

printMethode für den Ober Menü Namen

printMethode für den aktuellen Menü Punkt

updateLCD Zum updateten des LCDs

Menü Führung: Index Kodierung

x.0 Hauptmenü (0)

1.0 configuration 1 (1)

2.0 configuration 2 (2)

3.0 Costomize: (3)

3.1.x LED (4)

3.1.1 AllLED (ON/OFF) (5)

3.1.2 whichLED (Number) (6)

3.2.x Timing: (7)

3.2.1 Random

3.2.2 Line

3.2.3 Speed